**Нормативы технической возможности аэропорта Курган**

**зимний сезон 2025-2026 гг.**

(в соответствии с методикой расчета, утвержденной приказом МТ РФ от 24.02.2011г. №63)

1. Пропускная способность аэродрома:

ВПП (взлетов-посадок/час) 6

ВПП (взлетов-посадок/год) 33804

Пропускная способность РД (ВС/час) 6

1. Пропускная способность аэровокзального комплекса:

Площадь зоны обслуживания (м²) 1102

Показатель общей загруженности терминала 0,16

Часовая пропускная способность аэровокзала 80

1. Пропускная способность грузового комплекса:

Средний суточный грузооборот (т) 5

Пропускная способность грузового склада (ед./сутки) 150

Общая площадь склада (м²) 70,3

1. Цех бортового питания – отсутствует.
2. Объекты авиатопливообеспечения:

Рабочий объем топливного хранилища (т) 336

Объем авиатоплива, заправленного за год (т) 1764

Неснижаемый остаток авиа топлива в сутки (т) 45

Нормативный запас авиа топлива (т) 66

Максимальное возможное количество заправок ВС в сутки 7

Максимальный возможный объем выдачи авиатоплива в сутки (т) 157